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CCTP type
(Cahier des Charges Techniques et Particulières) 

Système en bacs précultivés
ECOSEDUM PACK pente 3,1 à 4% Méditerranée

[image: W:\MARKETING\LOGOS\Autres\AVIS-TECHNIQUE_Logo.jpg]Système complet extensif simple précultivé, de type SUCCULIS à base de Sedum de chez ECOVEGETAL conforme aux Règles Professionnelles Adivet / FFB / CSFE pour la réception et la réalisation des terrasses végétalisées et Cahier des Clauses Technique (CCT – N°19/12) ECOVEGETAL 0 à 20% du 06 décembre 2019. L’ECOSEDUM PACK est un bac précultivé « tout en un » mis en œuvre directement sur une étanchéité anti-racine ou feuille anti-racine de type WSF 40 de chez ECOVEGETAL. Le poids à CME du système est de 80 kg/m² selon le protocole de mesure des Règles Professionnelles.
Le système ECOSEDUM PACK est validé par Avis Technique 5.2/19-2655. 

I. Coupe technique
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	Poids à CME
	Coefficient de ruissellement
	Capacité de rétention en eau
	Hauteur du système (substrat tassé)

	85 kg/m²
	0,32
	40 L/m²
	6,5 cm


* Le coefficient de ruissellement prend en compte l'épaisseur de substrat et le type de végétation. Il ne prend donc pas en compte l'ensemble du système comme les natte, drain, filtre, etc.



II. Produits

Natte à rétention d’eau AP32 de chez ECOVEGETAL en fibres synthétiques imputrescibles et recyclées, de 4,56 mm d’épaisseur, d’un poids de 356 g/m², de rétention d’eau de 4 L/m², résiste à la température et au poinçonnement. Recouvrement des lés.

L’ECOSEDUM PACK de chez ECOVEGETAL est un bac précultivé comprenant toutes les couches nécessaires pour assurer le bon développement des végétaux : drainage, réserve en eau et substrat. Un pack mesure 40 x 60 cm sur 65 mm de haut. Réalisé en PEBD et PEHD, il est recyclé et recyclable. Les packs sont démontables et repositionnables très facilement grâce à leurs poignées de manutention et se posent côte-à-côte. La pose se fait directement sur étanchéité anti-racine grâce au fond du pack anti-poinçonnement. Les bacs sont auto stables, sans prise au vent latéral. Produit garanti 50 ans (se référer aux conditions de garantie).

· La rétention d’eau est assurée par L’ECOSEDUM PACK. Les alvéoles de 3 cm de profondeur sous les ouvertures d’évacuation garantissent une réserve d’eau complémentaire d’environ 8 L/m². 

· La capacité de drainage, assurée par les espacements de 0,8 cm et 1,8 cm entre les alvéoles, est importante même sur toiture plate. La capacité de drainage est de 0,5 L/s-1.

· La filtration est assurée par la position haute des ouvertures d’évacuation de 2,5 cm de long sur 2 mm de large, permettant aux fines de rester dans le substrat des alvéoles.

· La retenue du substrat est garantie par la structure alvéolaire hexagonale de 8,5 cm de côté jusqu’à 100% de pente. Aucun dispositif antigravitaire intermédiaire n’est requis pour des pentes jusqu’à 20% et avec des rampants inférieurs à 10 m. La pose peut se faire dans les deux sens du bac tout en conservant ses qualités.

· La végétation se compose d’un mélange de sedum avec en moyenne 5 variétés, le taux de couverture est au minimum de 80%. L’installation d’adventices est limitée par la taille des alvéoles, leur hauteur qui couvre la hauteur totale du bac et des ouvertures d’évacuation. La mort des ligneux est assurée lors des sécheresses.

La zone stérile sera végétalisée par bac précultivé de type ECOSEDUM PACK de chez ECOVEGETAL sauf au droit des évacuations d’eau pluviale et sauf dans les noues courantes ou noues de rives de fil d’eau de pente < 2 %. Un espace de 1 cm devra être respecté entre L’ECOSEDUM PACK et le relevé d’étanchéité sur toute sa périphérie.
La zone stérile peut être délimitée par le profil ajouré type DP75 de chez ECOVEGETAL. Le profil en aluminium a une hauteur de 75 mm et une longueur de 2 m avec des encoches à chaque extrémité pour emboiter deux éléments. Le bas du profil est ajouré par des fentes de 4 cm de haut et 5 mm de large, environ 110 fentes au ml. Le talon mesure 8,7 cm.

Regard de contrôle KS 40 d'une hauteur de 100 mm fabriqué en aluminium anodisé. Couvercle en acier galvanisé. Fentes permettant les passages d’eau conforme à la norme DIN 1986. Dimensions extérieures : 400x400mm.

Tenue au vent
Le système ECOSEDUM PACK précultivé implanté en toiture terrasse résiste à des vents jusqu’à des vitesses supérieures à 200 km/h selon le rapport d’essai EN CAPE 18.079C-V2 réalisé en soufflerie par le CSTB.

III. Irrigation 

Le système d’irrigation par aspersion de chez ECOVEGETAL est idéal pour répondre aux besoins en eau des plantes.  En option, le système peut être complété d’un détecteur de pluie, d’un pluviomètre et d’une purge automatique.
 (
PLOMBIER
1. Arrivé
e d
’
eau
2. Disconnecteur
3. Purge
4. Vanne 1/4 tour
) (
ECOVEGETAL
5. Filtre
6. Purge automatique
7. Programmateur
8. Electrovannes
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Débit : 4 m³/h en aspersion – 2 m³/h en goutte à goutte
Pression : 2,5 à 3 bars par point d’eau


Selon la pluviométrie :
Préconisations d'arrosage (d'avril à fin sept pour les zones 1 et 2 - d'avril à fin octobre pour la zone 3)
	 
	plantes SUCCULIS

	Zone 1
	3 L/m²  /4j 

	Zone 2
	3 L/m²  /3j 

	Zone 3
	3 L/m²  /2j 



Ces quantités d’eau sont valables pour la période d’entretien courant de la toiture. Après la pose, prévoir pendant 1 mois 40% d’eau supplémentaire par rapport aux quantités citées ci-dessus.

Compléter l'installation avec une sonde pluviométrique qui mesure la pluviométrie en temps réel.[image: ] L'irrigation de la toiture doit être suivie par l'équipe qui l'entretien.


Composition du système d’irrigation par aspersion :
· Asperseur :
· Corps de tuyère Rain Bird Série 1800 (soulèvement 30 cm)
· Choix de la buse en fonction de la portée d’arrosage et de l’angle d’arrosage 
· Electrovanne : Rain Bird Série DV avec solénoïde inclus
· Solénoïde : 9V à impulsion pour série DV
· Programmateur : TBOS BT (1, 2, 4 ou 6 voies)
· Alimentation principale et secondaire en eau : le choix du diamètre sera défini lors de la réalisation du plan d’irrigation
· Raccords :
· Plasson pour l’alimentation primaire
· Raccords Union dans le regard de vannes
· Raccords à compression (sur ligne 16 mm)
· Nourrice de vanne avec bouchon de purge
· Regards de vannes : 
· Regards rectangulaires Rain Bird VBA02674 (1 à 4 électrovannes) et VBA02675 (1 à 5 électrovannes). 
L’arrosage automatique peut faire l’objet d’un contrôle à distance après étude spécifique du projet. 

[image: ][image: ][image: Rain Bird - Rehausse Regard Jumbo VBA 2675: Amazon.fr: Bricolage]
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